MUNICIPIUL BUCUREŞTI



                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

  privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 03/29.01.2009 prin care s-au modificat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Canalizare şi evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“
Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii din cadrul Primăriei Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 332 din 30.09.2008 privind aprobarea preluării obiectivului de investiţii „Canalizare şi evacuare ape pluviale în zona pasajului inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“ şi mandatarea Primarului Sectorului 1 de a semna, în numele Consiliului Local al Sectorului 1, toate documentele necesare pentru derularea investiţiei;
Văzând Protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi Consiliul Local al Sectorului 1, înregistrat la Primăria Sectorului 1 sub nr. 35.521 din 01.10.2008;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 396/14.10 2008 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Canalizare şi evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“; 

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 03/29.01.2009 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 396/14.10 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Canalizare şi evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“;
În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”i” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale,  republicată, cu completările şi modificările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 03/29.01.2009 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 396/14.10 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Canalizare şi evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 03/29.01.2009 rămân neschimbate.
Art. 4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

    Ion Brad
                        

                      SECRETAR,




                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

Nr.:    502
Data: 10.12.2009 
Anexa nr.1

     la Hotărârea Consiliului Local 

     nr.502/10.12.2009

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad
Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Canalizare şi evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecţia Bulevardului Aerogării cu 
Bulevardul Ion Ionescu de la Brad“
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoare totală de investiţie:
17.692,62 mii lei
4.714.024 euro
din care:

Valoare construcţii-montaj:
14.108,61 mii lei
3.754.090 euro
 (curs BNR al euro din data de 01.10.2008: 1 euro = 3,7336lei)
CAPACITĂŢI:
Canalizare pasaj

Conductă PVC De400
500,00
m

Conductă PVC De200
  60,00
m
Cămine vizitare
  12
buc
Guri de scurgere
  12
buc

Bazine de retenţie

Conductă PAFSIN De2400
500,00
m

Conductă PVC De200
  60,00
m

Guri de scurgere
  12
buc

Cămine de intersecţie
    4
buc

Cameră de intersecţie
    1
buc

Staţie de pompare
Conductă PAFSIN De530
  40,00
m

Conductă PVC De315
  26,00
m

Conductă PEID De200
  10,00
m

Cămine de vizitare
    2
buc
Cămin disipare energie
    1
buc

Cheson
    1
buc

Pompe submersibile
    4
buc

Instalaţie preepurare

Rezervor de stocare şi filtrare a nămolului

Rezervor de stocare şi filtrare a uleiurilor

Deflector de intrare

Dispozitiv de coagulare cu şicane lamelare

Filtre pentru separarea picăturilor de ulei

Plutitor

Canalizare legătura cu colectorul B2

Conductă PVC De315
  559,00
m

Cămine vizitare
    12
buc

DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI
12 (douăsprezece) luni






